| **label** | **variable** | **value** |
| --- | --- | --- |
| Miles/(US) gallon | Min / Max | 10.4 / 33.9 |
| Med [IQR] | 19.2 [15.4;22.8] |
| Mean (std) | 20.1 (6.0) |
| N (NA) | 32 (0) |
| Number of cylinders | 4 | 11 (34.38%) |
| 6 | 7 (21.88%) |
| 8 | 14 (43.75%) |
| Displacement (cu.in.) | Min / Max | 71.1 / 472.0 |
| Med [IQR] | 196.3 [120.8;326.0] |
| Mean (std) | 230.7 (123.9) |
| N (NA) | 32 (0) |
| Gross horsepower | Min / Max | 52.0 / 335.0 |
| Med [IQR] | 123.0 [96.5;180.0] |
| Mean (std) | 146.7 (68.6) |
| N (NA) | 32 (0) |
| Rear axle ratio | Min / Max | 2.8 / 4.9 |
| Med [IQR] | 3.7 [3.1;3.9] |
| Mean (std) | 3.6 (0.5) |
| N (NA) | 32 (0) |
| Weight (1000 lbs) | Min / Max | 1.5 / 5.4 |
| Med [IQR] | 3.3 [2.6;3.6] |
| Mean (std) | 3.2 (1.0) |
| N (NA) | 32 (0) |
| 1/4 mile time | Min / Max | 14.5 / 22.9 |
| Med [IQR] | 17.7 [16.9;18.9] |
| Mean (std) | 17.8 (1.8) |
| N (NA) | 32 (0) |
| Engine | straight | 14 (43.75%) |
| vshaped | 18 (56.25%) |
| Transmission | auto | 19 (59.38%) |
| manual | 13 (40.62%) |
| Number of forward gears | 3 | 15 (46.88%) |
| 4 | 12 (37.50%) |
| 5 | 5 (15.62%) |
| Number of carburetors | Min / Max | 1.0 / 8.0 |
| Med [IQR] | 2.0 [2.0;4.0] |
| Mean (std) | 2.8 (1.6) |
| N (NA) | 32 (0) |
| Some nonsense date | Min / Max | 2010-02-22 - 2010-12-02 |
| Med [IQR] | 2010-05-04 [2010-04-06;2010-06-30] |
| Mean (std) | 2010-05-27 (2.3 months) |
| N (NA) | 32 (0) |
| Date+time | Min / Max | 2010-01-15 13:00:00 - 2010-01-23 22:36:00 |
| Med [IQR] | 2010-01-18 18:02:24 [2010-01-17 21:52:48;2010-01-19 22:36:00] |
| Mean (std) | 2010-01-18 21:22:12 (1.8 days) |
| N (NA) | 32 (0) |

| **variable** | **value** |
| --- | --- |
| **Miles/(US) gallon** |  |
| Min / Max | 10.4 / 33.9 |
| Med [IQR] | 19.2 [15.4;22.8] |
| Mean (std) | 20.1 (6.0) |
| N (NA) | 32 (0) |
| **Number of cylinders** |  |
| 4 | 11 (34.38%) |
| 6 | 7 (21.88%) |
| 8 | 14 (43.75%) |
| **Displacement (cu.in.)** |  |
| Min / Max | 71.1 / 472.0 |
| Med [IQR] | 196.3 [120.8;326.0] |
| Mean (std) | 230.7 (123.9) |
| N (NA) | 32 (0) |
| **Gross horsepower** |  |
| Min / Max | 52.0 / 335.0 |
| Med [IQR] | 123.0 [96.5;180.0] |
| Mean (std) | 146.7 (68.6) |
| N (NA) | 32 (0) |
| **Rear axle ratio** |  |
| Min / Max | 2.8 / 4.9 |
| Med [IQR] | 3.7 [3.1;3.9] |
| Mean (std) | 3.6 (0.5) |
| N (NA) | 32 (0) |
| **Weight (1000 lbs)** |  |
| Min / Max | 1.5 / 5.4 |
| Med [IQR] | 3.3 [2.6;3.6] |
| Mean (std) | 3.2 (1.0) |
| N (NA) | 32 (0) |
| **1/4 mile time** |  |
| Min / Max | 14.5 / 22.9 |
| Med [IQR] | 17.7 [16.9;18.9] |
| Mean (std) | 17.8 (1.8) |
| N (NA) | 32 (0) |
| **Engine** |  |
| straight | 14 (43.75%) |
| vshaped | 18 (56.25%) |
| **Transmission** |  |
| auto | 19 (59.38%) |
| manual | 13 (40.62%) |
| **Number of forward gears** |  |
| 3 | 15 (46.88%) |
| 4 | 12 (37.50%) |
| 5 | 5 (15.62%) |
| **Number of carburetors** |  |
| Min / Max | 1.0 / 8.0 |
| Med [IQR] | 2.0 [2.0;4.0] |
| Mean (std) | 2.8 (1.6) |
| N (NA) | 32 (0) |
| **Some nonsense date** |  |
| Min / Max | 2010-02-22 - 2010-12-02 |
| Med [IQR] | 2010-05-04 [2010-04-06;2010-06-30] |
| Mean (std) | 2010-05-27 (2.3 months) |
| N (NA) | 32 (0) |
| **Date+time** |  |
| Min / Max | 2010-01-15 13:00:00 - 2010-01-23 22:36:00 |
| Med [IQR] | 2010-01-18 18:02:24 [2010-01-17 21:52:48;2010-01-19 22:36:00] |
| Mean (std) | 2010-01-18 21:22:12 (1.8 days) |
| N (NA) | 32 (0) |